**Тесты к модулю 5 «Обеспечение пожарной безопасности на объектах ядерно-топливного цикла»**

**1. Необходимые условия возникновения пожара:**

а) наличие источника зажигания;

б) наличие горючей среды;

б) присутствие кислорода;

г) все перечисленное.

*Ответ: г*

**2. Каким документом устанавливаются меры пожарной безопасности для каждого здания, сооружения?**

а) Инструкцией о мерах пожарной безопасности;

б) «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»;

в) Федеральным законом «О пожарной безопасности»;

г) Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2017 года № 1005.

*Ответ: а*

**3. Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями устанавливаются в соответствии с …**

а) распоряжением руководителя объекта;

б) правилами противопожарного режима в Российской Федерации;

в) Федеральным законом «О пожарной безопасности»;

г) проектом.

*Ответ: б*

**4. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность …**

а) их свободного открывания изнутри без ключа;

б) на дверях эвакуационных дверей установка запоров запрещена;

в) открывания дежурным персоналом при срабатывании систем пожарной автоматики;

г) все варианты.

*Ответ: а*

**5. Руководитель организации обеспечивает своевременную очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.**

**Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии…**

а) 15 метров от здания;

б) 25 метров от здания;

в) установленном руководителем объекта;

г) менее 50 метров от объектов.

*Ответ: г*

**6. Руководитель объекта защиты обеспечивает обслуживающий персонал ручными электрическими фонарями и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на каждого дежурного:**

а) во всех зданиях и сооружениях с постоянными рабочими местами;

б) в зданиях с круглосуточным и массовым пребыванием людей;

в) в зданиях и сооружениях с наличием пожароопасных и взрывопожароопасных помещений категории А, Б, В1-В4;

г) в производственных, складских зданиях и помещениях.

*Ответ: б*

**7. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается…**

а) проводить огневые работы в здании во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей;

б) проводить мероприятия в здании в случае отсутствия эвакуационных путей и выходов;

в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные стулья; полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений;

г) все перечисленное.

*Ответ: г*

**8. На каких объектах руководитель организации обязан обеспечить наличие планов эвакуации людей при пожаре?**

а) на каждом объекте;

б) необходимость наличия плана эвакуации определяет руководитель организации;

в) в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) с массовым пребыванием людей, а также на объектах с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек;

г) в зданиях и сооружениях, указанных в проектной документации объекта.

*Ответ: в*

**9. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения…**

а) противопожарного инструктажа;

б) обучения по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации);

в) самостоятельной подготовки и аттестации на рабочем месте;

г) перечисленного в а) и б).

*Ответ: г)*

**10. Определите, к какой категории по пожарной и взрывопожарной опасности может быть отнесено помещение учебного класса, в котором находится учебная мебель, демонстрационное оборудование и бумажные носители в малом количестве.**

а) у данного помещения категория не определяется;

б) для определения категории необходимы исходные данные: площадь, количество пожарной нагрузки;

в) к категориям В1, В2;

г) к категориям В3, В4;

*Ответ: а*

**11. Какой из противопожарных инструктажей проводиться непосредственно на рабочем месте?**

а) вводный;

б) инструктажи проводятся только в специально отведенном месте;

в) первичный.

*Ответ: в*

**12. Что относится к системам и средствам противопожарной защиты объекта?**

а) автоматические (автономные) установки пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, противопожарные и дымовые клапаны;

б) установки систем противодымной защиты;

в) противопожарные двери, защитные устройства в противопожарных преградах;

г) все перечисленное.

*Ответ: г*

**13. Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения осуществляются:**

а) с учетом инструкции изготовителя на технические средства систем противопожарной защиты, проектных решений и регламентами технического обслуживания указанных систем, утверждаемыми руководителем организации;

б) не реже 1 раза в год в соответствии с регламентом технического обслуживания указанных систем, утверждаемым специализированной организацией;

б) не реже 1 раза в 3 года в соответствии с регламентом технического обслуживания указанных систем, утверждаемым специализированной организацией;

в) по решению руководителя объекта.

*Ответ: а*

**14. Пожарная опасность строительных конструкций определяется:**

а) горючестью, воспламеняемостью, способностью распространять пламя по поверхности;

б) дымообразующей способностью и токсичностью продуктов горения;

в) степенью огнестойкости, классом конструктивной пожарной опасности и классом функциональной пожарной опасности;

г) пределом огнестойкости и классом пожарной опасности.

*Ответ: г*

**15. Какие меры необходимо принять при возникновении пожара (в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации)?**

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану;

б) принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;

в) сообщить руководителю объекта, сообщить в пожарную охрану, покинуть опасную зону;

г) оповестить находящихся рядом, вызвать пожарную охрану, приступить к тушению.

*Ответ: а) и б)*

**16. Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже…**

а) 2 раза в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

б) ежеквартально с составлением соответствующего акта;

в) ежегодно с составлением соответствующего акта;

г) периодичность проверки определяет организация, осуществляющая ТО, по согласованию с руководителем объекта.

*Ответ: а*

**17. Руководитель организации организует перекатку пожарных рукавов …**

а) ежемесячно;

б) ежеквартально;

в) не реже 2 раз в год;

г) не реже 1 раза в год.

*Ответ: г*

**18. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее …**

а) 1 ручного огнетушителя;

б) 2 огнетушителей;

в) 3 огнетушителей;

г) количества, определенного ответственным лицом.

*Ответ: б*

**19. Декларация пожарной безопасности объекта защиты составляется:**

а) собственником объекта защиты в обязательном порядке в отношении зданий и сооружений, перечень которых установлен ст. 64 Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности», а также в добровольном порядке – в отношении иных объектов защиты;

б) указывается в проектной документации в составе раздела проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

в) в составе инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого здания и сооружения;

г) не обязательна для заполнения.

*Ответ: а*

**20. В предмет государственного пожарного надзора входит:**

а) соблюдение организациями и гражданами требований пожарной безопасности;

б) соблюдение изготовителями, исполнителями работ и продавцами требований, установленных техническими регламентами;

г) привлечение к административной ответственности лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности;

г) все перечисленное.

*Ответ: г*